**Kosztorys Ślepy**

**przebudowy ulicy Solidarności w Łaskarzewie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Kod****SST** | **normatyw** | **Opis robót** | **jm** | **Ilość****Jed .** | **Cena jedn**  | **Wartość** |
|  |  |  | **PODBUDOWA** |  |  |  |  |
| 1. | D.04.03.01 | KNR 02-31-1004-04-00 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie 100x8 = 800 m2 | m2 | 800 |  |  |
| 2. | D.04.03.01 | KNR02-311004-07-00 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | 800 |  |  |
| 3 | D.05.03.05 b | KNR 02-310108-02-00 | Wyrównanie istniejącej podbudowybetonem asfaltowym w ilości 100kg/m2 | m2 | 800 |  |  |
| . |  |  | **NAWIERZCHNIA** |  |  |  |  |
| 4 | D.05.03.05 a | KNR-02-31-0311-05-00 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN w-wa ścieralna gr. 3 cm KR 2 |  m2 | 800 |  |  |
|  |  |  | **ROBOTY DODATKOWE** |  |  |  |  |
| 5 | D-10.01.05 |  | Regulacja zaworów wodociągowych usytuowanych w jezdni | Szt. | 6 |  |  |
| 6. | D-10.01.05 |  | Regulacja pokryw studni kanalizacyjnych | Szt. | 3 |  |  |
|  |  |  |  **R a z e m** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Podatek VAT 23 %** |  |  |  |  |

  **O g ó ł e m**